Mapping écrans dans le Foyer/lobby Marquise

Mapping marquise

NOTE :

Le total de pixels de la marquise intérieure et extérieur fait 3072 pixels par 480 pixels de hauteur

Il y a une section intérieure 1056L x 480H qui peux intégrer un contenu image ou vidéo.

La section extérieure se compose en 3 éléments, façade et les deux flancs Nord et Sud

2 des éléments sont perpendiculaire à la façade (flanc Sud et flanc nord) et sont à l’extérieur

Pour un film fluide et continu, la taille du film doit être 3072 pixels par 480 pixels

Il est possible de faire projection statique ou en mouvement (vidéo) ou un mélange des deux options selon le créatif



 Placement intérieur \ placement extérieur

 Foyer

 1080L x 576H

Notes :

-Le total de pixels de de l’écran foyer fait 1080 pixels par 576 pixels de hauteur

-L’écran foyer fait face à la rue st-denis

-Le total de pixels de de l’écran billetterie fait 288 pixels par 576 pixels de hauteur

-L’écran billetterie est perpendiculaire à la rue st-denis

-Il est possible de faire projection statique ou en mouvement (vidéo) ou un mélange des deux options selon le créatif.

Billetterie

 288L x 576H